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	1. AMAÇ 



[bookmark: _Hlk172456230][bookmark: _Hlk172456099]Bu Talimatın amacı İlk ve Acil Yardım Programı Laboratuvarı’nda bulunan Yetişkin SMART STAT Basic (ALS) Simülatörü Cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir. SMART STAT Basic eğitim maketinin amacı, ileri yaşam desteği (ALS) ve klinik eğitimde sağlık profesyonelleri ve öğrencilerine gerçekçi ve interaktif bir eğitim deneyimi sunarak acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlar.
	2. KAPSAM



Bu Talimatın amacı İlk ve Acil Yardım Programı Laboratuvarında bulunan Yetişkin SMART STAT Basic (ALS) Simülatörü Cihazının kullanımını kapsar.
	3. SORUMLULUKLAR



Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.
	4. TALİMATLAR/KULLANMA TALİMATI 



Kullanımı: Cihazın kullanımı Yetişkin SMART STAT Basic (ALS) Simülatörü Cihazının Kullanım Kılavuzu (EK.1) doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.
Cihazın Bakımı
Temizlik: Simülatör seyreltilmiş sıvı bulaşık deterjanı ile nemlendirilmiş bir bezle temizlenmelidir.
Yağlayıcının tüm izleri giderilmelidir. Sert aşındırıcılarla temizlenmemelidir ve iyice kurulanmalıdır. Simülatör "su sıçramasına karşı dayanıklıdır" ancak su geçirmez değildir. Simülatör içine suyun girmesine izin verilmemelidir.
Maket Genel Bakımı: Tükenmez kalemler, mürekkep ve işaretleyiciler maket üzerinde kalıcı olarak leke bırakır. Ürün gazete kağıdına sarılmamalıdır. Maket yüzeyi yumuşak bir sabun ve su çözeltisiyle silinerek temizlenebilir. 
Serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.
Uygulama tamamlandıktan sonra tüm aksanlar ayrılmalı ve simülatör kapatılarak güç akımı kesilmelidir.
Güvenlik Önlemleri
Prosedürler: CPR Uygulaması grubuna giren tüm uygulamalar için CPR uygulamasına başlamadan önce, eğitim maketinin doğru kurulduğundan ve tüm bağlantıların düzgün çalıştığından emin olun. Simülatörün düzgün ve stabil bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Göğüs kompresyonları sırasında ellerinizi göğüs kemiğinin orta noktasına yerleştirip, 5-6 cm derinliğinde kompresyon yaparak yaralanma riskini en aza indirin. Defibrilasyon öncesi, simülatörün uygun şekilde hazırlandığından ve pedlerin doğru yerleştirildiğinden emin olun. Defibrilasyon sırasında tüm kişilerin simülatörden uzak durmasını sağlayın. CPR uygulaması sonrasında, simülatörü temizleyip dezenfekte edin ve göğüs bölgesinde hasar olup olmadığını kontrol edin. İnvaziv işlem grubuna giren tüm uygulamalar için silikon yağlayıcıyla yağlama yapılmalıdır. İlaç uygulamasını simüle ederken sağlayıcıların boş bir şırınga kullanması gerekir. Sıvıların trakea, özefagus ve mesaneye geçmesi iç hasara yol açar. Olası kirlenmeleri önlemek için bariyer cihazı olmadan uygulama yapılması önerilmez. 
Saklama Koşulları: Simülatör serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Ortam ısısı 35 Santigrat derecedeyken simülatör çalıştırılabilir. Uzun süreli depolama 29 Santigrat derecenin üzerinde olursa, simülatörde yumuşama ve yavaş yavaş eğrilme söz konusu olabilir.
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